 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ
ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЛЕСНАЯ»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
688901 Камчатский край Тигильский   район с. Лесная ул. Депутатская д.7 тел./факс 415-372-00-19


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05 от 01.04.2024 г.

Об устройстве противопожарных
разрывов и минерализованных полос на территории сельского поселения «село Лесная»  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях защиты сельского поселения «село Лесная»  от угрозы природных пожаров, администрация сельского поселения «село Лесная»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос согласно приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий по обновлению минерализованной полосы шириной не менее 10 метров вдоль границ населенного пункта с. Лесная с очисткой ее от кустарников и от сухой травянистой растительности согласно приложению 2
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.   

[bookmark: _GoBack]
Глава администрации
сельского поселения «село Лесная»                             Е.А. Сиверина









Приложение 1
к постановлению  администрации
сельского поселения «село Лесная»  
№ 05 от «01» апреля 2024 
Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос
I. Общие положения
1.1.	Настоящее Положение об устройстве противопожарных разрывов и минерализованных полос (далее – Положение) разработано в целях защиты сельского поселения «село Лесная» (далее-сельское поселение) от угрозы природных пожаров.
1.2.	Основные термины и определения, используемые в Положении:
       противопожарный разрыв – специально созданный разрыв в виде просеки шириной 10-20 метров, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой, с целью создания препятствий на пути распространения пожаров и создающий условия для тушения. Противопожарный разрыв предназначен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров;
противопожарная минерализованная полоса – искусственно созданная на поверхности земли полоса определенной ширины от 0,5 до 10 метров, очищенная от лесных горючих материалов и обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы;
противопожарное обустройство – проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения пожара.
II. Порядок проведения работ по обустройству противопожарных разрывов и минерализованных полос
2.1. Обустройство противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.
Муниципальным заказчиком мероприятий по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении является администрация сельского поселения.
Исполнителем по выполнению работ по обустройству противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос в сельском поселении, в соответствии с муниципальным контрактом могут выступать организации независимо от их форм собственности или индивидуальные предприниматели.
2.2.	При заключении муниципального контракта с исполнителем следует учитывать:
- укомплектованность исполнителя, выполняющего работы, кадрами и их квалификация;


- наличие у исполнителя, выполняющего работы по прокладке просек, противопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных полос, необходимого транспорта, оборудования и инвентаря, а при необходимости - систем связи.
2.3.	Критерием оценки качества выполненной работы является соответствие	противопожарных	разрывов	и противопожарных
минерализованных полос установленным действующим законодательством
требованиям (соответствие длины и ширины объекта, отсутствие горючих
материалов и т.д.).

III. Порядок поддержания противопожарных разрывов и минерализованных полос
3.1. Администрация сельского поселения:
- ежегодно, до наступления летнего пожароопасного периода, организовывает осмотр состояния и обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;
- ежегодно, в течение летнего пожароопасного периода, обеспечивает поддержание пожарных разрывов и минерализованных полос;
К работам по поддержанию противопожарных разрывов и минерализованных полос могут привлекаться члены добровольной пожарной дружины поселения.
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 План мероприятий 
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